{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Datenblatt"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Datenblatt","index":0,"n_rows":93,"n_cols":81,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Fahrzeugdatenblatt"]
[null,"Version 2026-06-01"]
[null,"Name:"]
[null,"Firma / Funktion:"]
[null,"Emailadresse:"]
[null,"Datum:"]
[]
["Nummerierung ","ALLGEMEINE ANGABEN","Fahrzeugdaten","Einheit","Beschreibung","Beispiel","Ausfüllverpfichtung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Halter ÖBB Infrastruktur","Genehmigungsart","Interoperabilitätskennzeichnung","4.3 Kennzeichnung","Spurweite","Verschubeinschränkungen","dynamische Kompatibilitätsprüfung","Witterungsbedingungen","Sandstreueinrichtung","Hinderniswabweiser","Überhöhungsfehlbetrag","Fahreigenschaften Einschränkungen aus der Genehmigung","Verbot Gleisbremsen und Abrollanalagen","oberer Bereich Fahrzeugumgrenzung","Fahrzeugumgrenzung unten","Profil für Gleisbremsen geeignet","Brandschutzkategorie","Streckenklasse","Ergänzung zur Streckenklasse","NBÜ","thermische Belastbarkeit","thermische Belastbarkeit Einschränkungen aus der Genehmigung","Temperaturbereich","SIFA","Zugfunkbauart","RSC AT V","RSC AT D","Funk Klasse B","Gruppenruf 555","PZB 90 funktionalität vorhanden","LZB vorhanden","ETCS vorhanden","ETCS Level","ETCS Baseline","ESC AT 01","ETCS Systemversion","ETCS Gammamodell","Zugortungssystem TDS","Zugortungssystem Einschränkungen aus Genehmigung","HOA Art","HOA Einschränkungen aus der Genehmigung","MG Detail","Wirbelstrombremse Detail","Spurkranzschmierung","Hat das Fahrzeug Eigenantrieb?","Antriebsart Fahrleitung","Stromsstem (1)","Antriebsart","Strombegrenzung","Traktionsleistungsbegrenzung","Strombegrenzung Einschränkungen aus der Genehmigung","maximale Stromaufnahme im Stillstand nachgewiesen?","Stromabnehmergeometrie","Schleifstückwerkstoff","automatische Senkeinrichtung","Stromabnehmer - Einschränkungen","Fahrzeugkategorie","DAK","Stromabnehmer - mittlere dynamisch Kontaktkraft"]
[1,"Antragsteller"," ",null,"Beantragende Firma für die Durchführung einer Netzregistrierung / Probefahrt lt. Antragsformular","Fa. Eisenbahn AG","Pflicht",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ja","§32 und § 36(4)","RIC","ja",1435,"Abstoßen und Abrollen verboten\n","Ja - ohne Einschränkungen","ja","Ja - Tfz kann autom. Sandung unterbrechen","ja","100 (0,65)","ja","ja","G1","GI1","ja","A","A","ja","ja","ja","ja","T1 (-25 to +40) ","ja","Analogfunk","ja","ja","ja","ja","ja","ja","ja","Level 0, 1","SRS. 2.3.0 d","ja","1.x","ja","track circuit","ja","Fahrzeug","ja","nicht vorhanden","nicht vorhanden","nicht vorhanden","ja","Fahrdrahtgebunden","AC 15 kV/16,7 Hz","Fahrdraht-Elektrisch","ja","ja","ja","ja","1950 mm (Type 1)","reine Kohle","ja","ja","ETFZ - Elektrotriebfahrzeug","ja ","ja"]
[2,"Fahrzeug Kategorie",null,null,null,null,"Pflicht",null,"Zulassungsart","Interoperabilitätskennzeichnung","oberer Bereich Fahrzeugumgrenzung","SIFA","Bauart MG","Bremsklotz","Antriebsart","SFZ Art","Mittelkupplung WE","ZE System","WC",null,null,null,"nein","§32 österr. Bescheid nach EisbG 1957","RIV","nein","1435 und andere","Abstoßen und Abrollen von beladenen Wagen verboten\n","Ja - mit Einschränkungen","nein","Ja - Tfzf kann autom. Sandung nicht unterbrechen","nein","130 (0,85) ","nein","nein","G2","GI2","nein","B","B1","nein","nein","nein","nein","T2 (-40 to +35)","nein ","Digitalfunk","nein","nein","nein","nein","nein","nein","nein","Level 0, 1, 2","SRS 3.4 ","nein","2.0","nein","wheel detector","nein","Strecke","nein","vorhanden und deaktivierbar","vorhanden und deaktivierbar","vorhanden und deaktivierbar","nein","Fahrdrahtungebunden","AC 25 kV/50 Hz","Fahrdraht-Hydraulisch","nein","nein","nein","nein","1950 mm (Type 1) mit isolierten Hörnern","imprägnierte Kohle mit Zusatzstoffen","nein","nein","VTFZ - Verbrennertriebfahrzeug","nein","nein"]
[4,"TSI-Fahrzeugnummer",null,null,"Wenn keine Fahrzeugnummer vorhanden ist, muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden","50 81 2173 053 - 7","Pflicht",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"§32 bzw. § 36(4) Softwareabhängig bzw. Fahrzeugänderung etc.)","TEN GE",null,"andere ohne 1435","Vorsichtig verschieben\n","Nein","nicht erforderlich","nein","nicht erforderlich","150 (1,0)",null,null,"GA","andere",null,"unbekannt oder nicht bewertet","B2",null,"nicht erforderlich","nicht erforderlich",null,"T3 (-25 to +45)","nicht erforderlich","Analog + Digital","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","Level 0, 1, 2, NTC/STM","SRS 3.6","Nicht erforderlich","2.1","nicht erforderlich","track circuit + wheel detector",null,null,null,"vorhanden und nicht deaktivierbar","vorhanden und nicht deaktivierbar","vorhanden und nicht deaktivierbar",null,"Fahrdrahtgebunden+Fahrdrahtungebunden","DC 1,5 kV","Diesel-Elektrisch","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","andere","nicht erforderlich","nicht erforderlich","DTFZ - Dampftriebfahrzeug","nur ein Fahrzeugende","nicht erforderlich"]
[5,"dazugehörige Fahrzeugnummern",null,null,"Dazugehörige Fahrzeugnummern bei mehrteiligen nicht trennbaren Einheiten ",null,"Pflicht",null,"Probefahrtszulassung","RIV","G1","Weg-Weg",null,"GG",null,"KL Z","Standardpuffer",1,"offen",null,null,null,null,"§36 (1)einsenbahnbehördliche Genehmigungsfreiheit","TEN CW",null,null,"keine","Nicht erforderlich (nur wenn v ≤ 120 km/h)",null,"nicht erforderlich",null,"andere",null,null,"GB",null,null,null,"C2",null,null,null,null,"Tx (-40 to +50)",null,"Analog + FRMCS",null,null,null,null,null,null,null,"Level 0, 1, NTC/STM","SRS 4.0",null,"2.2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DC 3 kV","Diesel-Hydraulisch",null,null,null,null,null,"nicht erforderlich",null,null,"VTW - Verbrennertriebwagen","Hybrid"]
[6,"alternative Fahrzeugbezeichnung",null,null,"Dieses Feld sollte nicht für eine Referenzierung herangezogen werden\nAlternative Bezeichnungen des Fahrzeuges (für Folgesysteme nicht anwendbar)\nWenn eine Fahrzeugnummer vorhanden ist, muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden","Es muss mindestens eines der drei Felder ausfegüllt sein:\nAlternative Fahrzeugbezeichnung\n12 stellige Fahrzeugnummer\nMaschinennummer","optional",null,"inländische IBG","RIC","G2","Weg-Zeit",null,"LL",null,"KL X","Diagonalpuffer",1.2,"geschlossen",null,null,null,null,"§36(4)","TEN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GC",null,null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"Digitalfunk + FRMCS",null,null,null,null,null,null,null,"Level 0, 2","nicht erforderlich",null,"nicht erforderlich",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DC 1,8 kV","Diesel-Mechanisch",null,null,null,null,null,null,null,null,"ETW - Elektrotriebwagen","Hybrid nur ein Fahrzeugende"]
[7,"Erzeuger (Hersteller)",null,null,"Erzeuger / Hersteller des Schienenfahrzeuges","Henschel","Pflicht",null,"ausländische IBG","TEN GE","GA",null,null,"K",null,"SKL X","Kuppelstange",1.5,null,null,null,null,null,"§41 - ausländischer Rechtsakt nach EisbG 1957","nicht anwendbar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE3",null,null,null,"C4",null,null,null,null,null,null,"FRMCS",null,null,null,null,null,null,null,"Level 0, 2, NTC/STM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DC 800 V","Akku-Elektrisch",null,null,null,null,null,null,null,null,"STW - Steuerwagen"]
[8,"Herstellerbezeichnung des Fahrzeuges",null,null,"Hersteller Bezeichnung des Fahrzeuges","Vectron","Pflicht",null,null,"TEN CW","GB",null,null,null,null,"SKL Z","Sonderbauart",null,null,null,null,null,null,"§41 und §36(4)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"andere",null,null,null,"D2",null,null,null,null,null,null,"Analog + Digital + FRMCS",null,null,null,null,null,null,null,"Level 0, NTC/STM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC 15 kV/16,7 Hz und andere","Zwei-Wege-Fahrzeug-Antrieb via Gummiräder direkt auf Schiene",null,null,null,null,null,null,null,null,"SFZ mit Antrieb - Sonderfahrzeug mit Antrieb"]
[9,"Typenbezeichnung (Hersteller)",null,null,"Hersteller Typ Bezeichnung des Fahrzeuges","X4","Pflicht",null,null,"nicht anwendbar","GC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ERA-Genehmigung für das Inverkehrbringen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D3",null,null,null,null,null,null,"nicht vorhanden",null,null,null,null,null,null,null,"nicht erforderlich",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nicht erforderlich","Zwei-Wege-Fahrzeug-Antrieb via Eisenbahnräder",null,null,null,null,null,null,null,null,"SFZ ohne Antrieb - Sonderfahrzeug ohne Antrieb"]
[10,"Variante",null,null,"Hersteller Variante Bezeichnung des Fahrzeuges","A35","optional",null,null,null,"DE2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"außergewöhnliche Sendung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"sonstiger Antrieb (Beschreibung des sonstigen Antriebes)",null,null,null,null,null,null,null,null,"SFZ-STW - Sonderfahrzeug-Steuerwagen"]
[11,"Baujahr",null,null,"Baujahr, wann das Fahrzeug gebaut wurde",2015,"Pflicht",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Anschlussbahngenehmigung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kein Antrieb",null,null,null,null,null,null,null,null,"RZW - Reisezugwagen"]
[12,"Fabrikationsnummer (Maschinennummer)",null,null,"Eindeutig zuordenbare Fahrzeugkennung des Fahrzeugherstellers",null,"Pflicht",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GW - Güterwagen"]
[13,"ERA TYPE ID (Fahrzeugkonfiguration)",null,null,"ERA TYPE ID für die zuletzt ausgestellte conformity to type (C2T).","11-204-0002-001-002","optional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D4XL"]
[14,"ERA TYPE ID (Österreichzulassung)",null,null,"ERA TYPE ID bei der das Verwendungsgebiet Österreich eingetragen ist. Dies kann die ERA TYPE ID (Fahrzeugkonfiguration) sein oder eine \"Mutter-Type\".","11-204-0002-001-001","optional",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"andere"]
[15,"Gattung bzw. Bezeichnung",null,null,"Wird als Bezeichnung für eine Gruppe von Fahrzeugen gebraucht, die gemeinsame Eigenschaften aufweisen",null,"optional"]
[16,"Genehmigungsart (eisenbahnrechtlich)",null,null,"Beschreibt die eisenbahnrechtliche Basis des Genehmigungsbescheides des Fahrzeuges",null,"Pflicht"]
[17,"Einschränkungen / Einsatzbedingungen am Netz der ÖBB-Infrastruktur AG",null,null,"Besondere Einsatzbedingungen (aus den Netzzustimmungsschreiben bzw. Netzregistrierungsschreiben) die für den Einsatz des Fahrzeuges am Schienennetz der ÖBB INFRA zu beachten und einzuhalten sind (wenn keine Einschränkungen vorhanden sind ist das hier mit keine zu dokumentieren)","in Doppeltraktion v-max=120km/h","Pflicht"]
[24,"Halter",null,null,"Ist grundsätzlich im europ. Fahrzeugregister abzurufen","Schienenfahrzeug GmbH","Pflicht"]
[48,"Interoperabilitätskennzeichnung",null,null,"RIC\nRIV\nTEN GE\nTEN CW\nTEN\nnicht anwendbar",null,"Pflicht"]
[49,"Coded Restriction 4.3 im Fahrzeugregister eingetragen",null,null,"Kennzeichnung als historisches Fahrzeug im Fahrzeugregister (NVR)",null,"Pflicht"]
[null,"BETRIEBLICHE DATEN",null,"Einheit","Beschreibung","Beispiel"]
[59,"Achsanzahl",null,null,"Anzahl der Achsen des Fahrzeuges",4,"Pflicht"]
[60,"v-max in Eigenantrieb SK 6.1 ",null,"km/h","Maximale Bauartgeschwindigkeit mit der das Fahrzeug am Schienennetz der ÖBB INFRA eingesetzt werden kann",150,"Pflicht"]
[61,"maximaler Überhöhungsfehlbetrag (üf) SK6.1",null,"mm","Maximaler Überhöhungsfehlbetrag für den das Fahrzeug genehmigt ist",null,"Pflicht"]
[62,"Länge über Puffer / Gesamtlänge",null,"mm","Gesamtlänge des Fahrzeuges",25000,"Pflicht"]
[63,"maximaler Abstand letzter Radsatz Fahrzeugende",null,"mm","Abstand bx zwischen der ersten oder letzten Achse zum nächstgelegenen Fahrzeugende",3500,"Pflicht"]
[64,"Achsfolgeabstand unsymmetrische Fahrzeuge",null,"mm","Abstände vom Fahrzeugende zur nächstgelegenen Achse und den nachfolgenden Achsen bis zum anderen Fahrzeugende (nur auzufüllen bei unsysmmetrischen Fahrzeugen)\nwenn mehrere Werte vorhanden sind, dann sind diese mit \"/\" zu trennen, zum Beispiel: 1500/1800/7500/1800/1500\n Pflichtfeld nur für angetriebene Fahrzeuge mit Stromabnehmer","4200/3500/1100","Pflicht"]
[66,"Achsfolge",null,null,"Die Anzahl und Reihenfolge der Achsen wird von vorn nach hinten angegeben. Nicht angetriebene Achsen, sogenannte Laufradsätze, werden durch arabische Ziffern bezeichnet, Triebradsätze erhalten lateinische Großbuchstaben. Die Angabe erfolgt gem. UIC Merkblatt 650. Pflichtfeld nur für angetriebene Fahrzeuge mit Stromabnehmer","Bo´Bo´","optional"]
[67,"min. Streckenklasse des Fahrzeuges nach       EN15528 SK1.1",null,null,null,"B2","Pflicht"]
[68,"Ergänzung zu Streckenklassen",null,null,"Gibt es Zusatzaufbauten die die kleinste befahrbare Streckenklasse erhöhen?",null,"Pflicht"]
[69,"v-max geschleppt",null,"km/h","Maximale Geschwindigkeit mit der das Fahrzeug geschleppt werden darf (bei Fzg. mit Eigenantrieb)",100,"Pflicht"]
[70,"v-max unter bestimmten Bedingungen",null,"km/h","Eine Geschwindigkeit, die sich aufgrund bestimmten Einsatzbedingungen bzw., techn. Parametern des Fahrzeugs ergeben (z.B: Tender voraus bei Dampflokomotiven)",10,"Pflicht"]
[71,"Bedingungen für bedingte v-max",null,null,"Bedingungen die für \"v-max unter bestimmten Bedingungen\" einzuhalten sind","v-max=10km/h im Weichenbereich","Pflicht"]
[74,"Achsabstand / Drehzapfenabstand",null,"mm","Abstand zwischen den Achsen / Drehzapfenabstand in Transportstellung; wenn mehrere Werte vorhanden sind, dann sind diese mit \"/\" zu trennen, zum Beispiel: 10000/11000\n Pflichtfeld nur für angetriebene Fahrzeuge mit Stromabnehmer",1800,"optional"]
[75,"Drehgestell-Ax-Abstand - iDG",null,"mm","Abstand zwischen zwei Achsen in einem Drehgestell in Transportstellung; wenn mehrere Werte vorhanden sind, dann sind diese mit \"/\" zu trennen, zum Beispiel: 1500/1800\n Pflichtfeld nur für angetriebene Fahrzeuge mit Stromabnehmer",2400,"optional"]
[76,"maximaler Abstand von zwei Radsätzen - iR",null,"mm","Größter Abstand ai (iR) zwischen benachbarten Radsätzen \n Pflichtfeld nur für angetriebene Fahrzeuge mit Stromabnehmer",2400,"optional"]
[84,"oberer Bereich Fahrzeugumgrenzung SK2.1",null,null,"Die Fahrzeugbegrenzungslinie beschreibt die größten zulässigen Querschnittsabmessungen von Schienenfahrzeugen, welche von keinem Fahrzeugteil überschritten werden dürfen. gem. EN 15273-2",null,"Pflicht"]
[85,"Fahrzeugumgrenzung unten SK2.2",null,null,"Die Fahrzeugbegrenzungslinie beschreibt die größten zulässigen Querschnittsabmessungen von Schienenfahrzeugen, welche von keinem Fahrzeugteil überschritten werden dürfen. gem. EN 15273-2",null,"Pflicht"]
[86,"minimaler Bogenhalbmesser unter bestimmten  Bedingungen",null,"m",null,20,"Pflicht"]
[87,"Bedingungen für den oben genannten Bogenradius",null,null,null,"v-max=10km/h Werkstattgleise","Pflicht"]
[106,"NBÜ / NBA SK29.2",null,null,"Angabe, ob eine Notbremsüberbrückung / Notbremsanforderung am Fahrzeug vorhanden ist",null,"Pflicht"]
[109,"Spurweite SK7.1",null,"mm","Spurweite des Fahrzeugs (1435mm)",null,"Pflicht"]
[null,"ZUGSICHERUNG",null,null,"Beschreibung","Beispiel"]
[111,"PZB Typ SK38.2",null,null,"Typ/Bauart - Bezeichnung der PZB (z.B. PZB 90, PZB I60R, PZB60, ..)","PZB I60R","Pflicht"]
[112,"PZB 90 Funktionalität vorhanden  SK38.1",null,null,"PZB 90 funktionalität vorhanden und darf am Schienennetz der ÖBB INFRA-AG eingesetzt werden ",null,"Pflicht"]
[113,"LZB netzkompatibel SK38.3",null,null,"LZB vorhanden und darf am Schienennetz der ÖBB INFRA-AG eingesetzt werden",null,"Pflicht"]
[114,"LZB Typ und Version  SK38.4",null,null,"Version der aktuell am Fahrzeug aufgespielten Software","LZB80E","Pflicht"]
[115,"ETCS netzkompatibel",null,null,"ETCS vorhanden und darf am Schienennetz der ÖBB INFRA-AG eingesetzt werden",null,"Pflicht"]
[116,"ETCS Level",null,null,"L0, L1, L2, NTC/STM",null,"Pflicht"]
[117,"ETCS Baseline  SK32.2",null,null,"SRS 2.3.0d / 3.4 / 3.6 / 4.0",null,"Pflicht"]
[119,"ETCS Gerätebezeichnung",null,null,"Bezeichnung des ETCS Gerätes welches am Fahrzeug verbaut ist","Trainguard 200","optional"]
[120,"ETCS Gammamodell",null,null,"Mit dem Gamma-Modell wird das Bremsvermögen direkt über Bremsverzögerungen und Bremsaufbauzeiten definiert.",null,"optional"]
[121,"weitere Zugbeeinflussungssysteme",null,null,"Sonstige Zugbeeinflussungssysteme die am Fahrzeug verbaut sind","Mirel, EVM","Pflicht"]
[null,"GEWICHTE",null,"Einheit","Beschreibung","Beispiel"]
[128,"Eigengewicht (Leermasse) SK1.4",null,"t","Gemäß EN15528 entspricht das Eigengewicht die Auslegungsmasse bei betriebsbereitem Fahrzeug nach EN15663",19.5,"Pflicht"]
[129,"Betriebsmasse, betriebsbereites Fahrzeug (lt. EN15663)",null,"t","Fahrzeugmasse komplett mit allen für den Betrieb erforderlichen Zugpersonal und durchschnittlicher Menge an Verbrauchsstoffen ABER ohne Zuladung",227.25,"Pflicht"]
[130,"Betriebsmasse bei normaler Zuladung (lt. EN15663)",null,"t","Fahrzeugmasse komplett mit allen für den Betrieb erforderlichen Zugpersonal und durchschnittlicher Menge an Verbrauchsstoffen ABER mit Zuladung",274.25,"Pflicht"]
[134,"Reibungsgewicht",null,"t","Anteil der Massen auf den angetriebenen Achsen",130,"Pflicht"]
[135,"maximale Tragfähigkeit",null,"t","maximal zulässige Beladung des Fahrzeuges",20,"optional"]
[null,"BREMSDATEN",null,"Einheit","Beschreibung","Beispiel"]
[150,"Bremsgewicht R",null,"t","Bremsgewicht schnell und stark wirkende Bremse",132,"Pflicht"]
[151,"Bremsgewicht P",null,"t","Bremsgewicht schnell wirkende Bremse",91,"Pflicht"]
[152,"Bremsgewicht G",null,"t","Bremsgewicht langsam wirkende Bremse",69,"Pflicht"]
[153,"Bremsgewicht R + E",null,"t","erhöhtes anrechenbares Bremsgewicht der elektrodynamischen Bremse in bestimmten Fällen",153,"Pflicht"]
[154,"Bremsgewicht P + E",null,"t","erhöhtes anrechenbares Bremsgewicht der elektrodynamischen Bremse in bestimmten Fällen",104,"Pflicht"]
[157,"Bremsgewicht R + Mg",null,"t","Bremsgewicht schnell und stark wirkende Bremse + MG",170,"optional"]
[159,"Feststellbremsgewicht",null,"t",null,45,"optional"]
[160,"Festhaltekraft",null,"kN",null,56,"Pflicht"]
[161,"Anmerkung zur Feststellbremse",null,null,null,"Federspeicherbremse","optional"]
[null,"ANTRIEB",null,"Einheit","Beschreibung","Beispiel"]
[162,"Fahrzeug hat Eigenantrieb",null,null," (lt. RW 50.01.01)  - nicht Versetzfahrmodus, nicht Arbeitsmodus",null,"Pflicht"]
[163,"Energieversorgung für Antrieb",null,null,"fahrdrahtgebunden (z.B.: Stromabnehmer)\nfahrdrahtungebunden (z.B.:Akku, Verbrenner)\nfahrdrahtgebunden+fahrdrahtungebunden (z.B.: Akku + Stromabnehmer)","fahrdrahtgebunden","optional"]
[164,"Antriebsleistung",null,"kW","kann je Antriebsart unterschiedlich sein ",5000,"Pflicht"]
[null,"ELEKTRISCHE DATEN",null,"Einheit","Beschreibung","Beispiel"]
[172,"Antriebsart",null,null,"•Fahrdraht-Elektrisch\n•Fahrdraht-Hydraulisch\n•Diesel-Elektrisch\n•Diesel-Hydraulisch\n•Diesel-Mechanisch\n•Akku-Elektrisch\n•Zwei-Wege-Fahrzeug-Antrieb via Gummiräder direkt auf Schiene\n•Zwei-Wege-Fahrzeug-Antrieb via Eisenbahnräder\n•sonstiger Antrieb (Beschreibung des sonstigen Antriebes notwendig)\n•kein Antrieb",null,"Pflicht"]
[173,"Spannungssystem SK18.1",null,null,"Spannungen und Frequenzen (Stromsysteme) auf denen das Fahrzeug betrieben werden darf",null,"Pflicht"]
[174,"Antriebsart - Zusatzinformationen",null,null,"Beschreibung des sonstigen Antriebs (nur falls diese Antriebsart ausgewählt wurde) - z.B: Antrieb nur im Versetzfahrmodus, Antrieb nur im Arbeitsmodus","Kettenantrieb","optional"]
[null,"Koeffizienten zur Berechnung des Laufwiderstandes",null,null,"\ta+b*V+c*V^2.......Laufwiderstand eines betriebsbereiten Fahrzeuges"]
[179,"Koeffizient a des konstanten Anteils (Rollwiderstand)",null,"[N]","Der Rollwiderstand ist die Kraft, die beim Abrollen eines Fahrzeuges entsteht und der Bewegung entgegengerichtet ist.","Defaultwert: Lok: 35 N/t der Betriebsmasse des betriebsbereiten Fahrzeuges\nAlle anderen Fzg-Arten: 15 N/t der Betriebsmasse des betriebsbereiten Fahrzeuges","Pflicht"]
[180,"Koeffizient b des linearen Anteils (Dynamischer Widerstand)",null,"[N*h/km]","Der dynamische Widerstand fasst alle linearen, geschwindigkeitsabhängigen Anteile des Laufwiderstandes zusammen.","Defaultwert: 0,06 (N*h/km)/t der Betriebsmasse des betriebsbereiten Fahrzeuges","Pflicht"]
[181,"Koeffizient c des quadratischen Anteils (Luftwiderstand)",null,"[N*h²/km²]","Der Luftwiderstand setzt sich aus Druck und Sogkräften sowie der Luftreibung an der Zugoberfläche zusammen. Er ist abhängig von der aerodynamischen Form eines Fahrzeuges (cw-Wert) und der Zugoberfläche","Defaultwert 0,95 N*h²/km²","Pflicht"]
[182,"Massefaktor",null,null,"Der Massenfaktor dient zur \nBerücksichtigung des Einflusses der \nTrägheit rotierender Massen. Da sich die \nBewegungsenergie des fahrenden Zuges \naus translatorisch und rotierend bewegten \nMassen zusammensetzt, geht bei \nAnfahrvorgängen immer etwas Energie zur \nBeschleunigung der rotierenden Massen \nverloren.\n\nQuelle: Jörn Pachl, Systemtechnik des Schienenverkehrs Bahnbetrieb planen, steuern und sichern; 5., bearbeitete und erweiterte Auflage","Defaultwert: Lok: 1,20\nAlle anderen Fzg-Arten: 1,10\nBeladung wird nicht berücksichtigt","Pflicht"]
[183,"Zusatzeinrichtungen oder besondere Aufbauten am Fahrzeug",null,null,null,"Schneefräse","optional"]
[202,"DAK (digitale automatische Kupplung)",null,null,"Digitle Automatische Kupplung",null,"optional"]
[null,"Zusatzinformationen",null,null,"Beschreibung","Beispiel"]
[216,"\nsonstige Bemerkungen",null,null,"Bemerkung  zum Fahrzeug (Hier können alle Angaben eingetragen werden, welche keinem anderen Feld zugeordnet werden könnnen.)",null,"optional"]