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Abweichungen zur Streckenkompatibilität
gemäß Anlage D1 der TSI OPE (EU/2019/773) 


für Fahrzeug(e):
☐  Triebfahrzeug(e)/Triebzug(züge)	☐  Reisezugwagen
[bookmark: _Hlk75847201]☐  Güterwagen	☐  Sonderfahrzeug(e)
☐  Nostalgiefahrzeug(e)

mit der 12-stelligen TSI-Nummer (EVN) bzw. unverwechselbaren Kennzeichnung:

	TSI-Nummer (EVN)
	Type / Gattung
	Herstellerbezeichnung / Bauart / Hersteller / Maschinennummer
	Netzregistrierung vorhanden? (ja/nein)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(Tabellenlänge variabel)

Fahrten mit Eigenantrieb (inkludiert geschleppt):	☐  
Fahrten ausschließlich geschleppt:	☐  


Ansprechpartner beim EVU:

	Name:
	

	Telefon:
	

	E-Mail:
	





Bei der Überprüfung der Streckenkompatibilität gemäß TSI OPE Punkt 4.2.2.5.1 A für den Einsatz der oben genannten Fahrzeuge inkl. deren Ladungen wurden nachfolgende Abweichungen festgestellt:


	Schnittstelle für die Prüfung der Streckenkompatibilität
	Fahrzeugparameter
	Eintrag gemäß RINF
	VZG Streckennummer
	Von BST
	Bis BST

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(Tabellenlänge variabel)

Sollte die Tabelle bei Anträgen mit nicht netzregistrierten Fahrzeugen leer bleiben wird davon ausgegangen, dass die Prüfung der Anlage D1 durch den Antragsteller kein negatives Ergebnis brachte.


Beispiel:

	Schnittstelle für die Prüfung der Streckenkompatibilität
	Fahrzeugparameter
	Eintrag gemäß RINF
	VZG Streckennummer
	Von BST
	Bis BST

	Verkehrslasten und Tragfähigkeit der Infrastruktur
	D4
	B1
	25201
	Wl
	Gue

	Begrenzungslinie
	Siehe kritische Punkte
	G2
	13001
	Hf
	Lz
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