{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Datenblatt"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Datenblatt","index":0,"n_rows":184,"n_cols":110,"rows_kept":184,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Halter ÖBB Infrastruktur","Genehmigungsart","Interoperabilitätskennzeichnung","4.3 Kennzeichnung","Spurweite","Verschubeinschränkungen","dynamische Kompatibilitätsprüfung","Witterungsbedingungen","Sandstreueinrichtung","Hindernisabweiser","Überhöhungsfehlbetrag","Fahreigenschaften Einschränkungen aus der Genehmigung","Verbot Gleisbremsen und Abrollanalagen","oberer Bereich Fahrzeugumgrenzung","Fahrzeugumgrenzung unten","Profil für Gleisbremsen geeignet","Brandschutzkategorie","Streckenklasse","Ergänzung zur Streckenklasse","NBÜ","thermische Belastbarkeit","thermische Belastbarkeit Einschränkungen aus der Genehmigung","Temperaturbereich","SIFA","Zugfunkbauart","RSC AT V","RSC AT D","Funk Klasse B","Gruppenruf 555","PZB 90 funktionalität vorhanden","LZB vorhanden","ETCS vorhanden","ETCS Level","ETCS Baseline","ESC AT 01","ETCS Systemversion","ETCS Gammamodell","Zugortungssystem TDS","Zugortungssystem Einschränkungen aus Genehmigung","HOA Art","HOA Einschränkungen aus der Genehmigung","MG Detail","Wirbelstrombremse Detail","Spurkranzschmierung","Hat das Fahrzeug Eigenantrieb?","Antriebsart Fahrleitung","Stromsstem (1)","Antriebsart","Strombegrenzung","Traktionsleistungsbegrenzung","Strombegrenzung Einschränkungen aus der Genehmigung","maximale Stromaufnahme im Stillstand nachgewiesen?","Stromabnehmergeometrie","Schleifstückwerkstoff","automatische Senkeinrichtung","Fahrzeugkategorie","DAK","Stromabnehmer - mittlere dynamisch Kontaktkraft"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ja","§32 und § 36(4)","RIC","ja",1435,"Abstoßen und Abrollen verboten\n","Ja - ohne Einschränkungen","ja","Ja - Tfz kann autom. Sandung unterbrechen","ja","100 (0,65)","ja","ja","G1","GI1","ja","A","A","ja","ja","ja","ja","T1 (-25 to +40), ","ja","Analogfunk","ja","ja","ja","ja","ja","ja","ja","Level 0, 1","SRS. 2.3.0 d","ESC AT 01","1.x","ja","track circuit","ja","Fahrzeug","ja","nicht vorhanden","nicht vorhanden","nicht vorhanden","ja","Fahrdrahtgebunden","AC 15 kV/16,7 Hz","Fahrdraht-Elektrisch, Fahrdraht-Hydraulisch, …                          ","ja","ja","ja","ja","1950 mm (Type 1)","reine Kohle","ja","ETFZ","ja ","ja"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zulassungsart","Interoperabilitätskennzeichnung","oberer Bereich Fahrzeugumgrenzung","SIFA","Bauart MG","Bremsklotz","Antriebsart","SFZ Art","Mittelkupplung WE","ZE System","WC",null,null,null,"nein","§32 österr. Bescheid nach EisbG 1957","RIV","nein","1435 und andere","Abstoßen und Abrollen von beladenen Wagen verboten\n","Ja - mit Einschränkungen","nein","Ja - Tfzf kann autom. Sandung nicht unterbreche","nein","130 (0,85) ","nein","nein","G2","GI2","nein","B","B1","nein","nein","nein","nein","T2 (-40 to +35),","nein ","Digitalfunk","nein","nein","nein","nein","nein","nein","nein","Level 0, 1, 2","SRS 3.4 ","ESC AT 02","2.0","nein","wheel detector","nein","Strecke","nein","vorhanden und deaktivierbar","vorhanden und deaktivierbar","vorhanden und deaktivierbar","nein","Fahrdrahungebunden","AC 25 kV/50 Hz","Diesel-Elektrisch / Akku-Elektrisch / …                                         ","nein","nein","nein","nein","1950 mm (Type 1) mit isolierten Hörnern","imprägnierte Kohle mit Zusatzstoffen","nein","VTFZ","nein","nein"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"§32 bzw. § 36(4) Softwareabhängig bzw. Fahrzeugänderung etc.)","TEN GE",null,"andere ohne 1435","Vorsichtig verschieben\n","Nein",null,"nein","nicht erforderlich","150 (1,0)",null,null,"GA","andere",null,"unbekannt oder nicht bewertet","B2",null,null,"nicht erforderlich",null,"T3 (-25 to +45),","nicht erforderlich","Analog + Digital","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","nicht erforderlich","Level 0, 1, 2, STM","SRS 3.6","Nachweis vorhanden durch Leitfaden Betriebsführung ETCS","2.1","nicht erforderlich","track circuit + wheel detector",null,null,null,"vorhanden und nicht deaktivierbar","vorhanden und nicht deaktivierbar","vorhanden und nicht deaktivierbar",null,"Fahrdrahtgebunden +Fahrdrahtungebunden","DC 1,5 kV","Diesel-Hydraulisch / Diesel-Mechanisch / …                                ",null,null,null,"nicht erforderlich","nicht erforderlich","andere",null,"DTFZ","nur ein Fahrzeugende"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probefahrtszulassung","RIV","G1","Weg-Weg",null,"GG",null,"KL Z","Standardpuffer",1,"offen",null,null,null,null,"§36 (1)einsenbahnbehördliche Genehmigungsfreiheit","TEN CW",null,null,"keine","Nicht erforderlich (nur wenn v ≤ 120 km/h)",null,"nicht relevant","Ja, aber nicht gem. gem. L&P 4.2.6.1.2 (3)","andere",null,null,"GB",null,null,null,"C2",null,null,null,null,"Tx (-40 to +50)",null,"Analog + FRMCS",null,null,null,null,null,null,null,"Level 0, 1, STM","SRS 4.0","Nein","2.2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DC 3 kV","2-Wege-Fahrzeug-Antrieb via Gummiräder direkt auf Schiene, …",null,null,null,null,null,"nicht erforderlich",null,"VTW","Hybrid"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"inländische IBG","RIC","G2","Weg-Zeit",null,"LL",null,"KL X","Diagonalpuffer",1.2,"geschlossen",null,null,null,null,"§36(4)","TEN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GC",null,null,null,"C3",null,null,null,null,null,null,"Digitalfunk + FRMCS",null,null,null,null,null,null,null,"Level 0, 2",null,"Nicht erforderlich",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DC 1,8 kV","2-Wege-Fahrzeug-Antrieb via Eisenbahnräder (Gummirad auf Reibrad, hydraulisch auf Eisenbahnräder, ",null,null,null,null,null,null,null,"ETW","Hybrid nur ein Fahrzeugende"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ausländische IBG","TEN","GA",null,null,"K",null,"SKL X","Kuppelstange",1.5,null,null,null,null,null,"§41 - ausländischer Rechtsakt nach EisbG 1957","nicht anwendbar",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE3",null,null,null,"C4",null,null,null,null,null,null,"FRMCS",null,null,null,null,null,null,null,"Level 0, 2, STM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DC 800 V","Sonstiger Antrieb (Beschreibung des sonstigen Antrieb)",null,null,null,null,null,null,null,"STW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GE","GB",null,null,null,null,"SKL Z","Sonderbauart",null,null,null,null,null,null,"§41 und §36(4)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"andere",null,null,null,"D2",null,null,null,null,null,null,"Analog + Digital + FRMCS",null,null,null,null,null,null,null,"Level 0, STM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC 15 kV/16,7 Hz und andere",null,null,null,null,null,null,null,null,"SFZ Mit Antrieb"]
[null,null,"Datenblatt - FAHRZEUGTYP",null,"ÖBB INFRA - Version 10.12.2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TEN RIV","GC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ERA-Genehmigung für das Inverkehrbringen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D3",null,null,null,null,null,null,"nicht vorhanden",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SFZ ohne Antrieb"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DE2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RZW"]
[null,null,"Name:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GW"]
[null,null,"Firma / Funktion:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E5"]
[null,null,"Emailadresse:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D4XL"]
[null,null,"Datum:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"andere"]
[]
[null,null,"Allgemeine Angaben","Beschreibung","Fahrzeugdaten","Einheit","Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"Antragsteller","Ansprechpartner für die Durchführung einer Netzregistrierung / eingeschränkte Netzregistrierung lt Antragsformular",null,null,null,null,"neu"]
[null,null,"Halter"]
[null,null,"Fahrzeugnummer",null,null,null,1,null,"JA"]
[null,null,"dazugehörige Fahrzeugnummern","Dazugehörige Fahrzeugnummern bei mehrteiligen nicht trennbaren Einheiten ",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"alternative Fahrzeugbezeichnung","Dieses Feld sollte nicht für eine Referenzierung herangezogen werden\nAlternative Bezeichnungen des Fahrzeuges (für Folgesysteme nicht anwendbar)",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Erzeuger (Hersteller)","Erzeuger / Hersteller des Schienenfahrzeuges",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Herstellerbezeichnung des Fahrzeuges","Hersteller Bezeichnung des Fahrzeuges",null,null,"Vectron",null,"JA"]
[null,null,"Typenbezeichnung (Hersteller)","Hersteller Typ Bezeichnung des Fahrzeuges",null,null,"X4",null,"JA"]
[null,null,"Variante","Hersteller Variante Bezeichnung des Fahrzeuges",null,null,"A35",null,"JA"]
[null,null,"Baujahr","Baujahr, wann das Fahrzeug gebaut wurde",null,null,2015,null,"JA"]
[null,null,"Fabrikationsnummer (Maschinennummer)","Eindeutig zuordenbare Fahrzeugkennung des Fahrzeugherstellers",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ERA TYPE ID (Fahrzeugkonfiguration)","ERA TYPE ID für die zuletzt ausgestellte conformity to type (C2T).",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"ERA TYPE ID (Österreichzulassung)","ERA TYPE ID bei der das Verwendungsgebiet Österreich eingetragen ist. Dies kann die ERA TYPE ID (Fahrzeugkonfiguration) sein oder eine \"Mutter-Type\".",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Gattung bzw. Bezeichnung","Wird als Bezeichnung für eine Gruppe von Fahrzeugen gebraucht, die gemeinsame Eigenschaften aufweisen",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Genehmigungsart (eisenbahnrechtlich)","Beschreibt die eisenbahnrechtliche Basis des Genehmigungsbescheides des Fahrzeuges",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Einschränkungen / Einsatzbedingungen am Netz der ÖBB-Infrastruktur AG","Besondere Einsatzbedingungen (aus den Netzzustimmungsschreiben bzw. Netzregistrierungsschreiben) die für den Einsatz des Fahrzeuges am Schienennetz der ÖBB INFRA zu beachten und einzuhalten sind (wenn keine Einschränkungen vorhanden sind ist das hier mit keine zu dokumentieren)",null,null,null,null,"ja"]
[null,null,"ZULASSUNGSDATEN",null,null,"Einheit","Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"Interoperabilitätskennzeichnung","RIC\nRIV\nTEN GE\nTEN CW\nTEN GE\nnicht anwendbar",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Coded Restriction 4.3 im Fahrzeugregister eingetragen","Kennzeichnung als historisches Fahrzeug im Fahrzeugregister (NVR)",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"BETRIEBLICHE DATEN",null,null,"Einheit","Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"Achsanzahl","Anzahl der Achsen des Fahrzeuges",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Vmax: 1.2, 6.1 ","Maximale Bauartgeschwindigkeit mit der das Fahrzeug am Schienennetz der ÖBB INFRA eingesetzt werden kann",null,"km/h",150,null,"JA"]
[null,null,"Länge über Puffer / Gesamtlänge","Gesamtlänge des Fahrzeuges",null,"mm",25000,null,"JA"]
[null,null,"maximaler Abstand letzter Radsatz Fahrzeugende","Abstand bx zwischen der ersten oder letzten Achse zum nächstgelegenen Fahrzeugende ",null,"mm",4200,null,"JA"]
[null,null,"Achsfolge","Die Anzahl und Reihenfolge der Achsen wird von vorn nach hinten angegeben. Nicht angetriebene Achsen, sogenannte Laufradsätze, werden durch arabische Ziffern bezeichnet, Triebradsätze erhalten lateinische Großbuchstaben. Die Angabe erfolgt gem. UIC Merkblatt 650."]
[null,null,"min. Streckenklasse des Fahrzeuges nach EN15528SK:1.1",null,null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Ergänzung zu Streckenklassen","Gibt es Zusatzaufbauten die die kleinste befahrbare Streckenklasse erhöhen?",null,null,null,null,"Neu"]
[null,null,"Achsabstand / Drehzapfenabstand","Abstand zwischen den Achsen / Drehzapfenabstand in Transportstellung; wenn mehrere Werte vorhanden sind, dann sind diese mit \"/\" zu trennen, zum Beispiel: 10000/11000"]
[null,null,"Drehgestell-Ax-Abstand - iDG","Abstand zwischen zwei Achsen in einem Drehgestell in Transportstellung; wenn mehrere Werte vorhanden sind, dann sind diese mit \"/\" zu trennen, zum Beispiel: 1500/1800"]
[null,null,"maximaler Abstand von zwei Radsätzen - iR","Größter Abstand ai (iR) zwischen benachbarten Radsätzen "]
[null,null,"minimaler Bogenhalbmesser unter bestimmten  Bedingungen",null,null,"m",20,null,"JA"]
[null,null,"Bedingungen für den oben genannten Bogenradius",null,null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ZUGSICHERUNG",null,null,null,"Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"PZB TypSK38.2","Typ/Bauart - Bezeichnung der PZB (z.B. PZB 90, PZB 60IR, PZB60, ..)",null,null,null,null,"Ja"]
[null,null,"PZB 90 Funktionalität vorhandenSK38.1","PZB 90 Funktionalität vorhanden und darf am Schienennetz der ÖBB INFRA-AG eingesetzt werden ",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"LZB netzkompatibelSK38.3","LZB vorhanden und darf am Schienennetz der ÖBB INFRA-AG eingesetzt werden",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"LZB Typ und VersionSK38.4","Version der aktuell am Fahrzeug aufgespielten Software",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ETCS netzkompatibel","ETCS vorhanden und darf am Schienennetz der ÖBB INFRA-AG eingesetzt werden",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ETCS Level","L0, L1, L2, NTC/STM",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ETCS BaselineSK32.2","SRS 2.3.0d / 3.4 / 3.6 / 4.0",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ETCS Gerätebezeichnung","Bezeichnung des ETCS Gerätes welches am Fahrzeug verbaut ist",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ETCS Gammamodell","Mit dem Gamma-Modell wird das Bremsvermögen direkt über Bremsverzögerungen und Bremsaufbauzeiten definiert.",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"weitere Zugbeeinflussungssysteme","Sonstige Zugbeeinflussungssysteme die am Fahrzeug verbaut sind",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Gewichte",null,null,"Einheit","Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"Betriebsmasse, betriebsbereites Fahrzeug (lt. EN15663)","Fahrzeugmasse komplett mit allen für den Betrieb erforderlichen Zugpersonal und durchschnittlicher Menge an Verbrauchsstoffen ABER ohne Zuladung",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Betriebsmasse bei normaler Zuladung (lt. EN15663)","Fahrzeugmasse komplett mit allen für den Betrieb erforderlichen Zugpersonal und durchschnittlicher Menge an Verbrauchsstoffen ABER mit Zuladung",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Reibungsgewicht","Anteil der Massen auf den angetriebenen Achsen",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"maximale Tragfähigkeit","maximal zulässige Beladung des Fahrzeuges",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"BREMSDATEN",null,null,"Einheit","Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"Bremsgewicht R","Bremsgewicht schnell und stark wirkende Bremse",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Bremsgewicht P","Bremsgewicht schnell wirkende Bremse",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Bremsgewicht G","Bremsgewicht langsam wirkende Bremse",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Bremsgewicht R + E","erhöhtes anrechenbares Bremsgewicht der elektrodynamischen Bremse in bestimmten Fällen",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Bremsgewicht P + E","erhöhtes anrechenbares Bremsgewicht der elektrodynamischen Bremse in bestimmten Fällen",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Bremsgewicht R + Mg","Bremsgewicht schnell und stark wirkende Bremse + MG",null,"t",123.55]
[null,null,"Feststellbremsgewicht",null,null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Festhaltekraft",null,null,"kN",122.55,null,"JA"]
[null,null,"Anmerkung zur Feststellbremse",null,null,null,null,null,"ja"]
[null,null,"ANTRIEB",null,null,"Einheit","Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"Fahrzeug hat Eigenantrieb",null,null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Antriebsart (Fahrleitung)","Fahrdrahtgebunden\nFahrdrahtungebunden\nFahrdrahtgebunden +Fahrdrahtungebunden",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Antriebsleistung","kann je Antriebsart unterschiedlich sein ",null,"kW",122.55,null,"JA"]
[null,null,"ELEKTRISCHE DATEN",null,null,"Einheit","Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"Antriebsart","\t.) Fahrdraht-Elektrisch, Fahrdraht-Hydraulisch, …                          elektrisch via Stromabnehmer und danach Elektromotor direkt auf Achse, Elektromotor treibt Hydraulikmotor an und danach Hydraulikmotor direkt auf Achse\n.) Diesel-Elektrisch / Akku-Elektrisch / …                                         Dieselmotor treibt Generator an und  Elektromotor direkt auf Achse, vom Akku auf Elektromotor direkt auf Achse\n.) Diesel-Hydraulisch / Diesel-Mechanisch / …                                Dieselmotor via Hydrostat bzw. Hydrodynamisch auf Achse, Dieselmotor via Schaltgetriebe auf Achse \n.) 2-Wege-Fahrzeug-Antrieb via Gummiräder direkt auf Schiene, …\n.) 2-Wege-Fahrzeug-Antrieb via Eisenbahnräder (Gummirad auf Reibrad, hydraulisch auf Eisenbahnräder, …)\n.) Sonstiger Antrieb (Beschreibung des sonstigen Antrieb)",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ALLGEMEINE, ERGÄNZENDE DATEN",null,null,null,"Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"Fahrzeug Kategorie",null,null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Zusatzeinrichtungen oder besondere Aufbauten am Fahrzeug",null,null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"DAK",null,null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Zusatzinformationen",null,null,null,"Beispiel",null,"JA=neue FZG DB \nNein =Archivdaten"]
[null,null,"\nsonstige Bemerkungen","Bemerkung  zum Fahrzeug (Hier können alle Angaben eingetragen werden, welche keinem anderen Feld zugeordnet werden können.)",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Verschubeinschränkungen",null,null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"dynamische Kompatibilitätsprüfung (v > 120 km/h) vorhanden SK: 1.3","Die dynamische Überprüfung erfolgt über ein Berechnungsmodell der ÖBB-Infrastruktur AG für das gesamte Streckennetz. Netzverträglichkeit ist gegeben, wenn die Streckenklasse der Strecke gleich oder höher ist als die Streckenklasse des Fahrzeuges ist und wenn bestimmte Bedingungen, abhängig von der Geschwindigkeit  eingehalten werden (Details siehe RW 50.02.01 Kapitel 0.1.3):",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Anmerkungen dynamische Kompatibilitätsprüfung",null,null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Eigengewicht (Leermasse)SK1.4","Gemäß EN15528 entspricht das Eigengewicht die Auslegungsmasse bei betriebsbereitem Fahrzeug nach EN15663",null,"t",122.55,null,"JA"]
[null,null,"oberer Bereich FahrzeugumgrenzungSK: 2.1","Die Fahrzeugbegrenzungslinie beschreibt die größten zulässigen Querschnittsabmessungen von Schienenfahrzeugen, welche von keinem Fahrzeugteil überschritten werden dürfen. gem. EN 15273-2",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Bemerkung zur Fahrzeugumgrenzung",null,null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Fahrzeugumgrenzung untenSK: 2.2","Die Fahrzeugbegrenzungslinie beschreibt die größten zulässigen Querschnittsabmessungen von Schienenfahrzeugen, welche von keinem Fahrzeugteil überschritten werden dürfen. gem. EN 15273-2",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Gleisbremseinrichtung in wirksamer Stellung geeignet ","Ist das Profil des Fahrzeuges mit der Gleisbremseinrichtung in wirksamer Stellung geeignet",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"minimal befahrbarer KuppenradiusSK: 3.1","Radius der kleinsten vertikalen Kurve, ausgedrückt in Metern Kuppe",null,"m",150,null,"JA"]
[null,null,"minimal befahrbarer WannenradiusSK: 3.2","Radius der kleinsten vertikalen Kurve, ausgedrückt in Metern Wanne",null,"m",250,null,"JA"]
[null,null,"Abrollberg-/GleisbremsverbotSK: 3.3\n","Liegt ein Verbot für das Befahren von Abrollbergen und/oder Gleisbremsanlagen vor?",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"minimale RadsatzlastSK: 4.2 ","minimale Radsatzlast des Schienenfahrzeuges (Eisenrad)",null,"t",22.5,null,"JA"]
[null,null,"Zugortungssystem TDSSK: 4.1","Art der Zugortungsanlagen/Gleisfreimeldeeinrichtungen,\nfür die das Fahrzeug ausgelegt ist und geprüft wurde",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Zugortungssystem - EinschränkungenSK:4.3","Zugortungssystem TDS/Gleisfreimeldeanlagen - Einschränkungen aus der Genehmigung",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"SpurkranzschmierungSK4.4","Vorhanden und Möglichkeit zur Deaktivierung gegeben (falls installiert)?",null,null,null,null,"Neu"]
[null,null,"HOA - Art (fahrzeugseitig, streckenseitig)SK:5.1","Welches System ist für die Überwachung des Zustands der Radsatzlager (Heißläuferortung) vorgesehen; Art der Erkennung",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"HOA - Einschränkungen SK:5.2","HOA - Einschränkungen aus der Genehmigung",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"maximaler Überhöhungsfehlbetrag (üf)SK: 6.1","Vergleich der Kombination aus Höchstgeschwindigkeit, \nmaximalem Überhöhungsfehlbetrag und Schienenneigung(en), für die das Fahrzeug geprüft wird, mit dem \nÜberhöhungsfehlbetrag, der Geschwindigkeit und den \nSchienenneigungen, die im RINF angegeben sind, oder \nnach Angaben des Infrastrukturbetreibers.  - Details siehe TSI OPE Anhang D1",null,"mm",null,null,"NEU"]
[null,null,"Fahreigenschaften - EinschränkungenSK6.2","Liegen Einschränkungen Einsatzbedingungen aus der Fahrzeugzulassung vor, bezüglich Fahrsicherheit und Prüfbereich 5?",null,null,null,null,"Neu"]
[null,null,"SpurweiteSK 7.1","Spurweite des Fahrzeugs (1435mm)",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"minimaler Raddurchmesser (inkl. Abnützung) in mm SK8.1","Mindestraddurchmesser im Betrieb",null,"mm",330,null,"NEU"]
[null,null,"minimaler Bogenhalbmesser im ZugSK10.1","minimaler Bogenhalbmesser bei dem das Fahrzeug im gekuppelten Zustand betrieben werden kann",null,"m",150,null,"JA"]
[null,null,"Bremsen - max. VerzögerungSK11.1","Notbremsung und Betriebsbremsung:\nmaximale Bremsverzögerung für den Lastzustand „Auslegungsmasse bei normaler Zuladung“ bei der\nbauartbedingt zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausgedrückt in Metern pro Quadratsekunde.",null,"m/s²",2.5,null,"NEU"]
[null,null,"Thermische Belastbarkeit Bremsbeläge NTR ATSK12.1?","Thermische Belastbarkeit Bremsbeläge NTR AT \"Tauern Süd\" nachgewiesen?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Thermische Belastbarkeit Bremsbeläge Einschränkungen aus der Fahrzeug Genehmigung? SK12.2","Einschränkungen aus der Genehmigung? ",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Mg-Bremse DetailSK14.1","Vorhanden und Möglichkeit zur Deaktivierung gegeben (falls installiert)?",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Wirbelstrombremse DetailSK15.1","Vorhanden und Möglichkeit zur Deaktivierung gegeben (falls installiert)?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Witterungsbedingungen - TemperaturbereichSK16.1","Angabe des/der Temperaturbereiches/e den die Fahrzeuge gem. TSI erfüllen: \nT1 (–25 C bis +40 C; Nenntemperatur) oder T2 (–40 C bis +35 C) oder T3 (–25C bis +45 C)",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Witterungsbedingungen - strengere klimatische AnforderungenSK17.1","Fahrzeug erfüllt strengere klimatische Anforderungen gemäß TSI LOC&PAS 4.2.6.1.2? (J/N)",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Witterungsbedingungen - Hindernis-Abweiser für SchneeSK17.2","Der Hindernis-Abweiser muss zusätzlich auch zum Räumen \nvon Schnee gemäß den Spezifikationen für schwierige Bedingungen bei Schnee, Eis und Hagel eingesetzt werden können (TSI LOC&PAS 7.4 - Besondere Bedingungen Österreich)",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Witterungsbedingungen - SandstreueinrichtungSK17.3","Besitzt das Fahrzeuge eine Sandstreueinrichtung und kann die autom. Sandstreueinrichtung vom Tfzf im Bedarfsfall unterbrochen werden?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Witterungsbedingungen - Einschränkungen aus Fahrzeug Genehmigung?SK17.4","Liegen Einschränkungen / Einsatzbedingungen aus der Fahrzeugzulassung vor?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"SpannungssystemSK18.1","Spannungen und Frequenzen (Stromsysteme) auf denen das Fahrzeug am Netz der ÖBB betrieben werden darf",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Strombegrenzung - 600ASK20.1","Strombegrenzung 600A am Einzelfahrzeug möglich/vorhanden? (J/N)",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Strombegrenzung - Netzfrequenzabhänigge TraktionsleistungsbegrenzungSK20.2","NTR AT - Netzfrequenzabhänigge Traktionsleistungsbegrenzung nachgewiesen? (J/N)",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Strombegrenzung - Einschränkungen aus Fahrzeug Genehmigung?SK20.3","Liegen Einschränkungen / Einsatzbedingungen aus der Fahrzeugzulassung vor?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer Gleichstromnetz - max. Stromaufnahme 80A im StillstandSK21.1","max. Stromaufnahme im Stillstand am Gleichstromnetz nachgewiesen? (J/N)",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer - Geometrie und Breite der Wippe SK22.1","Breite und Geometrie (Typ) der Wippe gem. EN50367?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer - Arbeitsbereich min. HöheSK23.1","minimale Arbeitshöhe des Stromabnehmers",null,"mm",4800,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer - Arbeitsbereich max. HöheSK23.2","maximale Arbeitshöhe des Stromabnehmers",null,"mm",5500,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer - SchleifstückwerkstoffSK24.1","Schleifstückwerkstoff gemäß TSI LOC&PAS",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer - statische KontaktkraftSK25.1","Statische Kontaktkraft Fstat im Stillstand (v=0 km/h)",null,"kN",70.12,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer - mittlere dynamisch Kontaktkraft SK25.2","Wurde der Grenzwerte der dynam. Kontaktkraft Fm (N) für v<=200 km/h entsprechend NTR AT-Formel nachgewiesen? (J/N)",null,"kN",70.12,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer - Anzahl / Abstand / GeschwindigkeitSK26.1","Alle zugelassene Kombinationen: Anzahl n gleichzeitig gehobener Stromabnehmer / min Abstand (m) / vmax (km/h)?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Stromabnehmer - autom. Senkeinrichtung (ADD) SK27.1","Besitzt der Stromabnehmer eine Autom. Senkeinrichtung (automatic dropping device)?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Tunnel - BrandschutzkategorieSK29.1","Angabe der Brandschutzkategorie gem. TSI LOC&PAS für Fahrzeuge in personenbefördernden Zügen (A/B/unbekannt oder nicht bewertet)",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"NBÜ / NBASK29.2","Angabe, ob eine Notbremsüberbrückung / Notbremsanforderung am Fahrzeug vorhanden ist",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"ETCS - ESC ATSK32.1","Angabe ob bzw. welche ESC AT nachgewiesen wurden",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"ETCS SystemversionSK32.3","Die Systemversion beschreibt einen bestimmten Funktionsstand für die Interoperabilität der ETCS-Strecken- und ETCS-Fahrzeugausrüstung. `",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Zugfunk BauartSK34.1","Welches Zugfunksystem (Bauart) bzw. Kombination ist am Fzg. vorhanden? ",null,null,null,null,"JA"]
[null,null,"Zugfunk EndgerätSK34.2","Gerätebezeichnung, z.B.:Funkwerk Mesa 23, Funkwerk Mesa 26, Center CGR 3000, TRS 6000,...",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"RSC AT 01 V - Sprache (voice)SK34.3","GSM-R - Sprache RSC AT 01 V nachgewiesen?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"RSC AT 01 D - Daten (data)SK34.4","GSM-R - Daten RSC AT 01 D nachgewiesen?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Gruppenruf 555SK37.1","Unterstütz GSM-R SIM-Karten die Gruppen-ID 555?",null,null,null,null,"NEU"]
[null,null,"Funk Klasse B - UIC 751-3 SK39.1","Analogfunk gem. UIC 751-3 vorhanden?",null,null,null,null,"NEU"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x"]